许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购

询价公告附件

附件1：              评审办法及注意事项
 

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则，按照询价文件进行。
二、询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：
1.采购方主要负责人的近亲属；

2.与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

3.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序为：
1.评审；

2.采购人确认成交供应商；
3.在指定媒体上发布成交结果公告。
四、评审
评审主要包括以下内容：

1.供应商资格是否满足；

2.报价是否超过采购限价；

3.所投产品（服务）是否满足技术参数要求；

4.响应文件是否按要求编制；
5.报价情况：在响应报价资料符合要求的情况下，选取报价最低的为成交供应商。如遇两家最低报价相同的，我中心将通知其二次报价，第二次报价不得高于第一次报价，选取报价最低的为成交供应商。如果三家或三家以上最低报价相同的，本次询价作废，重新询价。

五、其他事项
1.本次采购为不见面询价采购。
2.响应文件应密封好，封口处需粘贴密封条，在密封条与包装袋接缝处加盖‌投标人公章‌，并注明项目名称、供应商名称、联系人电话。否则，采购人拒收。

3.响应文件需以A4纸规格按顺序胶装成册，不得手写（签字除外）或修改。要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。
4.响应文件份数：一式三份，正本一份，副本二份，分别胶装成册。正本副本内容应一致，若正本、副本存在不一致的地方，以正本为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.成交供应商确定后，采购人在许昌市自然资源和规划局政务信息网上进行公示。

6.成交供应商无正当理由不得放弃成交。
7.全部货物交付并经我中心业务科（室、站）验收通过后，按照合同约定由供应商开具正规发票，我中心按照财政部门有关规定和程序予以支付款项。
       附件2：许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购清单 

许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购需求清单

（设备、软件需均为国产）

	设备/软件名称
	数量
	单位
	技术参数及要求

	综合梯度观测塔
	生态环境监测平台
	1
	套
	一张图平台：基于GIS可视化服务、时空分析技术、大数据分析技术等，开发生态环境监测管理和分析应用服务，实现对生态观测站生态环境数据实时查看、生态环境质量评价、生态环境数据动态模拟、生态环境预测预报、气象环境骤变报警告警、生态环境质量统计分析，对科学研究内生物多样性的生存、保护，提供生态数据支撑。并服务于林科所感知监测、生物多样性保护等业务应用。资源数据库：建立对应的数据建库标准、数据交换共享标准。其数据标准符合国家、省数字信息化相关标准。
报警信息模块：通过实时和历史监测数据的统计，基于空间、时间、数据态势发展等的分析模拟，结合重点保护对象的最佳生长环境及其耐受力与环境生态承载力的综合分析，设定预警因子与预警阈值，当监测数据超标或异常、预测环境数据异常或骤变、前端仪器故障、设备联网异常等情况时，系统自动报警，并实时发送至相关人员预警信息。支持报警信息以监测站、监测设备为检索条件，进行时间周期、多时间粒度的预警信息查询，查询结果以表格形式展示，包括等时间、设备、预警因子、预警数据、预警数据单位、预警阈值、预警信息说明等。监测统计分析
全局层面对生境数据汇总、统计，在专项监测上及时分析、预测预警，图表结合多维度、多角度、可视化展示分析区域生态环境概况与变化趋势，为研究生态环境的变化趋势及态势模型、实现生态环境评价和保护提供数据支撑。以监测场分类，以监测站为单位，进行生境监测数据空间、时间、周期的多维度、多元化、多颗粒度统计分析。采用表格、折线图、柱状图、饼状图等多种形式进行生境因子实时数据与变化趋势的展示，基于保护对象的适宜环境分析、实时的和历史的数据对比分析进行生态因子预警预报，生态站生态环境质量精准评价，评估生态环境、生态功能体系的影响，为生态环境进行科研保护、有效综合管理提供数据支撑。
图表分析展示功能模块：监测场分类，以监测站位单位，进行生境监测数据空间、时间、周期的多维度、多元化、多颗粒度统计分析。采用表格、折线图、柱状图、饼状图、风玫瑰图等多种形式进行生境因子实时数据与变化趋势的展示，基于保护对象的适宜环境分析、实时的和历史的数据对比分析进行生态因子预警预报，生态站生态环境质量精准评价，评估生态环境及趋势对生物多样性、生态功能体系的影响，为生态环境进行科研保护、有效综合管理提供数据支撑。
系统管理功能：用户管理、站点增减、监控管理、日志管理；
具备数据图表可视化、对比分析功能、图表、曲线展示数据、可查看历史数据
易于扩展，可以根据需要添加额外的站点数据。可以同时从多个计算机获取数据
支持云端设置远程站点的记录间隔、上报数据间隔
可以开机显示定制的、单击屏幕任意位置即可进入传感器参数显示页面
数据通过手机网络或者WiFi发送、支持任意可上网的电脑、手机访问
支持导出数据到Excel文件
支持用户设置报警条件，通过手机、电子邮件、短信自动发送测量值或计算值。
可接入全国内的监测站点，支持GPRS和Radio两种通讯方式接入。
数据存储在阿里云服务器上，且每天备份。
支持监测系统实时预览、历史录像、支持视频播放、下载、抓拍图片。
支持多种环境信息设备接入
数据远程传输与控制功能：数据采集、数据存储、数据分析下载、测点增减功能；通过接入各种生态因子监测站，实时监测显示生态、空气质量监测系统、环境监测等监测数据，可对生态环境质量进行监测查询、分析统计，对超出监测阀值生态监测因子及时预警，实现对设备及网络资源管理，为生态环境状况监测，变化趋势提供精细化管理手段，对环境保护及恢复治理提供生态数据支撑。供应商需要将采购的设备数据对接到原平台，供应商需自行和平台方沟通解决，招标方采用承包制，不负责协调解决，企业需自行考虑相关风险。 （提交承诺书）

	
	采集模块
	1
	套
	内核：ARM 32位Cortex-M3 CPU，4Mb程序内存，512Kb运行内存、LCD液晶触摸显示屏 480X272分辨率主RS485通道：12路，主要用于采集器与传感器通信，且每一路都可以并接多个传感器；
主从RS485/RS232通道：4路，主要与上位机、LCD屏、DTU、网口模块等通信，上传数据；
电源/继电器输出：4路，监控参数超限报警输出、工作控制；
模拟通道输入：8路，可监测输入电压、开关量、脉冲、频率等；
串口通讯波特率：4800、9600、57600、115200bps等，用户也可自定义；
宽电压输入：5VDC--36VDC，过压保护；
RTC时钟：实时时钟，±5s/天，可与平台校时；
远程升级：可自动检测程序、配置是否需升级，可实现自动升级；
数据上传：可同时支持四种平台/协议同时通信，且互不干扰；            
内置网口/GPRS通讯、支持5、4G全网通。

	
	安装附件
	1
	套
	6个传感器支架，和梯度塔安装配套。伸出塔身80厘米。采用碳钢喷涂工艺，防盐雾满足GB/T10125-1997标准耐腐蚀等级8级，外观B级。

	
	防护箱
	1
	套
	尺寸400*400*220，板厚1.2毫米。采用碳钢喷涂工艺，防盐雾满足GB/T10125-1997标准耐腐蚀等级8级，外观B级。防护等级：IP65。

	
	二氧化碳传感器
	1
	套
	测量范围：0-5000ppm，分辨率：≤0.1ppm或±2%。用闪存增强数据存储性能，零点噪声标准：0.05ppmRMS (60秒平均时间）

	
	甲烷传感器
	1
	套
	1、量程：0-5.00％VOL,，

	
	
	
	
	2、最低检测限：≤0.01％VOL

	
	
	
	
	3、漂移（24小时）≤0.2%跨点

	
	
	
	
	4、分析时间：≤15秒

	
	
	
	
	5、准确度：±0.15%VOL@25℃。

	
	二氧化硫传感器
	1
	套
	1、量程：0-10PPM

	
	
	
	
	2、最低检测限：10PPB

	
	
	
	
	3、漂移（24小时）≤0.3%

	
	
	
	
	4、分析时间：≤40秒

	
	
	
	
	5、准确度：±3%FS@25℃。

	
	二氧化氮传感器
	1
	套
	1、量程：0-10PPM

	
	
	
	
	2、最低检测限：10PPB

	
	
	
	
	3、漂移（24小时）≤0.3%

	
	
	
	
	4、分析时间：≤40秒

	
	
	
	
	5、准确度：±3%FS@25℃。

	
	臭氧传感器
	1
	套
	1、量程：0-10PPM

	
	
	
	
	2、最低检测限：10PPB

	
	
	
	
	3、漂移（24小时）≤0.3%

	
	
	
	
	4、分析时间：≤40秒

	
	
	
	
	5、准确度：±3%FS@25℃。

	
	一氧化碳传感器
	1
	套
	1、量程：0-10PPM

	
	
	
	
	2、最低检测限：10PPB

	
	
	
	
	3、漂移（24小时）≤0.1%

	
	
	
	
	4、分析时间：≤40秒

	
	
	
	
	5、准确度：±1%FS@25℃。

	
	第一层7.5m超声风速风向
	1
	套
	1、风速：测量范围0-60m/s

	
	
	
	
	2、精度≤10m：±0.3m/s

	
	
	
	
	3、＞10m：±3%

	
	
	
	
	4、分辨率0.1m/s

	
	
	
	
	5、风向：测量范围0-360°

	
	
	
	
	6、精度±3°

	
	
	
	
	7、分辨率1°

	
	第二层

12m超声风速风向
	1
	套
	1、风速：测量范围0-60m/s

	
	
	
	
	2、精度≤10m：±0.3m/s

	
	
	
	
	3、＞10m：±3%

	
	
	
	
	4、分辨率0.1m/s

	
	
	
	
	5、风向：测量范围0-360°

	
	
	
	
	6、精度±3°

	
	
	
	
	7、分辨率1°

	
	第三层

15m超声风速风向
	1
	套
	1、风速：测量范围0-60m/s

	
	
	
	
	2、精度≤10m：±0.3m/s

	
	
	
	
	3、＞10m：±3%

	
	
	
	
	4、分辨率0.1m/s

	
	
	
	
	5、风向：测量范围0-360°

	
	
	
	
	6、精度±3°

	
	
	
	
	7、分辨率1°

	
	第一层

7.5m环境温湿度传感器
	
	
	1、温度范围：-40-80℃；

	
	
	
	
	2、温度精度：±0.3℃，

	
	
	
	
	3、温度分辨率：0.1℃

	
	
	
	
	4、湿度范围：0～100%；

	
	
	
	
	5、湿度精度：≤3%(5-95%, 23℃)，

	
	
	
	
	6、湿度分辨率：0.1%

	
	第二层

12m

环境温湿度传感器
	
	
	1、温度范围：-40-80℃；

	
	
	
	
	2、温度精度：±0.3℃，

	
	
	
	
	3、温度分辨率：0.1℃

	
	
	
	
	4、湿度范围：0-100%；

	
	
	
	
	5、湿度精度：≤3%(5～95%, 23℃)，

	
	
	
	
	6、湿度分辨率：0.1%

	
	第三层

15m环境温湿度传感器
	
	
	1、温度范围：-40-80℃；

	
	
	
	
	2、温度精度：±0.3℃，

	
	
	
	
	3、温度分辨率：0.1℃

	
	
	
	
	4、湿度范围：0-100%；

	
	
	
	
	5、湿度精度：≤3%(5-95%, 23℃)，

	
	
	
	
	6、湿度分辨率：0.1%

	
	负氧离子
	1
	套
	空气负氧离子测量范围： 0-5000000个/cm3
★四段式设定
R1：0-±8,000ions/CC 
R2：0-±50,000ions/CC
R3：0-±500,000ions/CC
R4：0-±5,000,000ions/CC
★分辨率： 10个/cm3
★测量误差：读数±10%；
采样频率：10次/s；
离子迁移率：0.4-1.0(cm2/V•sec)；

	
	PM2.5
	1
	套
	PM2.5量程：0-1999ug/M3；分辨率1ug/M3；精度±10%；

	
	PM10
	1
	套
	PM10量程：0-1999ug/M3；分辨率1ug/M3；精度±10%；

	
	TSP
	1
	套
	TSP量程：0-1999ug/M3；分辨率1ug/M3；精度±10%；

	
	蒸发
	1
	套
	量程：0-1000mm，分辨率：0.1mm，准确度：±0.5%

	
	无线通讯模块
	1
	个
	高性能工业级GPRS 模块或4G 通信模块或高性能工业级 GPRS 或 4G 模块；支持标准通信协议：TCP/IP(版本 4.0)、PPP、UDP；支持使用 STK 卡；标准 RS232 串口，三线（TXD、RXD、GND）连接；自动监测联网状态，掉线后1分钟内自动重拨上网；用户接口速率为 1200、2400、4800、9600任选。通信功能：支持 GPRS和以太网同时或单独通讯、短消息、卫星等多种通讯方式；支持与多中心进行数据通信；支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。支持断网续传功能。

	
	
	
	
	远程管理功能：支持远程参数设置、程序升级；

	
	
	
	
	存储功能：本机循环存储监测数据，掉电不丢失；

	
	流量费
	5
	年
	硬件配置：8路485串口，4路模拟量、4路232串口、4路报警输出；

	
	
	
	
	存储容量：96M；供电电源：10V-30V DC；功耗：待机电流<0.5mA/12V；在线电流≤6mA/12V；

	
	
	
	
	发送电流≤20mA/12V；实时在线平均电流≤10mA /12V；工作环境：温度：-40-+60℃；湿度：≤95%；每月1G流量。

	
	大流量生物气溶胶采样器
	1
	台
	体积，390*140*220mm。重量2.8kg。流量 200L/min。切割点约0.6um。 电压12V。功率90W。工作温度 0—60℃。工作湿度0—80%。采样瓶 标准50ml。离心管采样液 3—10ml。 噪声80分贝。电池运行时间3 小时。采样液挥发速度约 50ul/min(环境温度：20℃，湿度：20%）

	
	杨絮柳絮智能监测
	1
	套
	前端设备： DS-2DE4423IW-DE(G) 400万4寸 23倍红外球机

配套：φ108mm×3m 立杆·200W 太阳能板·100Ah 蓄电池· 4G工业路由器 · 400×400×200mm 户外机箱。


  附件2：响应文件格式      

   许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购   
询价响应文件

供应商：                      （全称并盖章）
日期：       年    月    日

目   录

报价一览表....................

二、

三、
报 价 一 览 表

供应商名称（盖章）：_____________        

	响应报价 （元）        
	备注

	大写：                                  小写：
	


                                       金额单位：元    

法定代表人或授权委托人签字：                        联系电话：

 日  期：     年   月    日
备注：

1.本表供应商不得自行增减，供应商必须如实完整填写本表。所提供设备、软件的数量、质量、技术参数和相关服务符合本公告要求。
2.报价不得填报选择性报价，可选择性价格提交报价的将被视为非响应性询价文件，报价无效。报价总金额超过最高限价的，被视为非响应性询价文件，报价无效。本表大小写不一致的以大写为准。

3.对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不作为调整报价的依据，也不作为优先成交的条件。

4.总报价应为目的地交货价（应含货物价格、安装、装卸、运输费用、税金、检测费用等所有与之相关的费用）。
询价承诺书

我单位查询到“许昌城市森林生态系统定位研究站设备采购”项目询价公告，经仔细阅读和研究，对询价文件无异议，决定参加询价活动，完全接受询价文件中的所有条件和要求。

1.愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2.询价文件中的报价已经确认无误。

3.我单位如果未按询价文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意承担本次询价文件中所列的违约责任。

4.询价文件自递交截止期结束后90个日历天内有效。
询价文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切法律后果。

      供应商名称：                 （全称并加盖公章）

 
        法定代表人或授权委托人（签字）：           
                                            年    月    日

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加本询价项目的，出具此证明书）

填写法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     填写公司全称    的法定代表人。现就参加许昌市林业和花木园艺发展中心组织的采购项目签署响应文件。

特此证明。

	（※此处请粘贴法定代表人身份证正反

复印件※）




供应商名称 ：                      （全称加盖公章）
年    月    日

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加询价的，出具此授权委托书）

本授权书声明：          （供应商名称）的       （法定代表人姓名、职务）授权              （授权委托人的姓名、职务）为我方就“              ”项目活动的合法代理人，以我方名义全权处理该项目报价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：
职      务：                    

供应商名称（全称并加盖公章）： 

授权委托人签字：                    

职      务：                   

日     期：                    

（※法定代表人身份证复印件※）

（※授权委托人身份证复印件※）
相关资格证明文件

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）供应商须具有独立法人资格、有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照、银行开户许可证复印件；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位，拒绝参与本项目政府采购活动。[查询渠道:“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等]；

2.提供近三年任意一年的审计报告。成立不满一年的提供近三个月的财务报表或承诺书（供应商自行承诺）。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（四）有依法纳税和缴纳社会保险的良好记录：供应商须提供今年任意一个月份依法缴纳税收的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供缴纳税收和社会保障资金承诺书或提供有依法缴纳税收的良好记录和社会保障资金承诺书（供应商自行承诺）；

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

二、投标人提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。

三、投标人提供本次招标不参与联合体、不对本项目进行分包或转包承诺函（承诺函格式自拟）。

以上全部资质资料复印件均需加盖单位公章，装订至响应文件内。

无违法违规行为承诺书

许昌市林业和花木园艺发展中心：

我公司在参加本次采购项目询价活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：      
售后承诺计划
供应商根据询价项目要求及自身情况自行填报
供应商名称：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字）

日       期：           
项目方案及设备安装示意效果图

其他资料

供应商认为必要附的其他相关资料
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